附表：2025年6月份景德镇市城区城市供水末梢水水质检测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检验结果 | | | | | | | | | |
| 市政府 | 高新区公安局 | 瓷都大道1279号工商银行 | 市第四人民医院 | 广场北路588号 | 陶溪川北门 | 雕塑瓷厂 | 市疾控中心 | 昌河生活小区 | 第八地质勘测 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无异臭味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 色 度 | ≤15 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 |
| 浑浊度 NTU | ≤1 | 0.27 | 0.47 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.23 |
| PH | 6.5—8.5 | 6.78 | 6.90 | 7.03 | 7.17 | 7.09 | 7.21 | 6.93 | 6.98 | 6.98 | 7.13 |
| 总硬度（mg/l） | ≤450 | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 50.0 | 23.0 | 26.0 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 26.0 |
| 溶解性总固体（mg/l**）** | ≤1000 | 47.0 | 45.0 | 44.5 | 46.0 | 43.5 | 47.5 | 43.5 | 43.0 | 44.5 | 46.0 |
| 高锰酸盐指数  （以O2计）mg/L | ≤3 | 1.19 | 1.27 | 1.23 | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 1.15 | 1.23 | 1.27 | 1.23 |
| 检验项目 | 标准值 | 市政府 | 高新区公安局 | 瓷都大道工商银行1279号 | 市第四人民医院 | 广场北路588号 | 陶溪川北门 | 雕塑瓷厂 | 市疾控中心 | 昌河生活小区 | 第八地质勘测 |
| 氰化物（mg/l） | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 游离性余氯（mg/l） | ≥0.05 | 0.17 | 0.12 | 0.25 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.07 | 0.36 | 0.22 | 0.45 |
| 铬（六价）（mg/l） | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 铝（mg/l） | ≤0.2 | 0.025 | 0.028 | 0.034 | 0.036 | 0.035 | 0.029 | 0.031 | 0.038 | 0.024 | 0.032 |
| 氨（以N计） | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 砷（mg/l） | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 汞（mg/l） | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.0002 | ＜0.0001 | 0.0002 |
| 铁（mg/l） | ≤0.3 | ＜0.06 | ＜0.06 | 0.07 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 市政府 | 高新区公安局 | 瓷都大道工商银行1279号 | 市第四人民医院 | 广场北路588号 | 陶溪川北门 | 雕塑瓷厂 | 市疾控中心 | 昌河生活小区 | 第八地质勘测 |
| 锰（mg/l） | ≤0.1 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 铜（mg/l） | ≤1.0 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |
| 锌（mg/l） | ≤1.0 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.02 |
| 铅（mg/l） | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 |
| 镉（mg/l） | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 氟化物（mg/l） | ≤1.0 | 0.1102 | 0.1242 | 0.0914 | 0.1091 | 0.0962 | 0.1081 | 0.1125 | 0.1211 | 0.0933 | 0.0982 |
| 氯化物（mg/l） | ≤250 | 4.9716 | 4.6723 | 4.9795 | 4.8925 | 4.0003 | 3.2905 | 3.3439 | 3.3283 | 3.2317 | 3.2332 |
| 硫酸盐（mg/l） | ≤250 | 3.6978 | 3.5674 | 3.6566 | 3.5467 | 3.5636 | 3.5301 | 3.5718 | 3.6193 | 3.5266 | 3.5564 |
| 硝酸盐  （以N计）（mg/l） | ≤10 | 0.9327 | 1.0956 | 0.9725 | 1.0526 | 0.9386 | 1.0912 | 1.1358 | 1.0927 | 0.9700 | 0.9754 |
| 检验项目 | 标准值 | 市政府 | 高新区公安局 | 瓷都大道工商银行1279号 | 市第四人民医院 | 广场北路588号 | 陶溪川北门 | 雕塑瓷厂 | 市疾控中心 | 昌河生活小区 | 第八地质勘测 |
| 三氯甲烷（mg/l） | ≤0.06 | 0.0092 | 0.0076 | 0.0058 | 0.0098 | 0.0108 | 0.0090 | 0.0080 | 0.0115 | 0.0109 | 0.0111 |
| 菌落总数 cfu/ml | ≤100 | 7 | 9 | 6 | 14 | 9 | 13 | 55 | 8 | 10 | 6 |
| 总大肠菌群 MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |