附表：2026年7份景德镇市城区城市供水末梢水水质检测结果
	检验项目
	标准值
	检验结果

	
	
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道1279号工商银行
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味

	色 度
	≤15
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0

	浑浊度      NTU
	≤1
	0.19
	0.23
	0.27
	0.17
	0.26
	0.21
	0.29
	0.31
	0.28
	0.25

	PH
	6.5—8.5
	7.23.                                                                                            
	7.24
	7.16
	7.22
	7.31
	7.27
	7.33
	7.27
	7.09
	7.20

	总硬度（mg/l）
	≤450
	30.5                                               
	30.4
	27.0
	28.5
	27.0
	22.0
	22.5
	22.5
	23.0
	22.5

	溶解性总固体（mg/l）
	≤1000
	54.5
	54.0
	49.5
	50.0
	49.0
	42.0
	41.5
	43.0
	43.0
	43.5

	高锰酸盐指数

（以O2计）mg/L
	≤3
	0.71
	0.67
	0.55
	0.59
	0.67
	0.63
	0.59
	0.67
	0.75
	0.67

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	氰化物（mg/l）
	≤0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	游离性余氯（mg/l）
	≥0.05
	0.65
	0.58
	0.53
	0.73
	0.43
	0.14
	0.46
	0.51
	0.36
	0.30

	铬（六价）（mg/l）
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	铝（mg/l）
	≤0.2
	0.026
	0.022
	0.020
	0.013
	0.022
	0.028
	0.036
	0.030
	0.033
	0.034

	氨（以N计）
	≤0.5
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	砷（mg/l）
	≤0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	汞（mg/l）
	≤0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	铁（mg/l）
	≤0.3
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06


	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	锰（mg/l）
	≤0.1
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	铜（mg/l）
	≤1.0
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03

	锌（mg/l）
	≤1.0
	0.02
	0.02
	0.06
	0.01
	0.03
	0.03
	0.02
	0.03
	＜0.01
	0.03

	铅（mg/l）
	≤0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	镉（mg/l）
	≤0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	氟化物（mg/l）
	≤1.0
	0.1000
	0.0722
	0.0714
	0.1060
	0.0710
	0.0621
	0.0664
	0.0662
	0.0754
	0.0677

	氯化物（mg/l）
	≤250
	5.9738
	5.6371


	5.0974
	0.0695
	5.1355
	3.8287
	3.7585
	3.7757
	3.6728
	3.6924

	硫酸盐（mg/l）
	≤250
	2.8612
	2.8823
	2.7801
	5.3616
	2.6902
	2.5020
	2.6295
	2.6410
	2.6842
	2.8614

	硝酸盐

（以N计）（mg/l）
	≤10
	0.8766
	0.8471
	0.8709
	2.8642
	0.8644
	0.8280
	0.8877
	0.8933
	0.8878
	0.8465

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	三氯甲烷（mg/l）
	≤0.06
	0.0259
	0.0314
	0.0207
	0.8746
	0.0228
	0.0127
	0.0134
	0.0131
	0.0152
	0.0199

	菌落总数     cfu/ml
	≤100
	8
	5
	7
	11
	8
	13
	6
	9
	10
	7

	总大肠菌群  MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	大肠埃希氏菌 MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


