附表：2026年8份景德镇市城区城市供水末梢水水质检测结果
	检验项目
	标准值
	检验结果

	
	
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道1279号工商银行
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味

	色 度
	≤15
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0

	浑浊度      NTU
	≤1
	0.19
	0.15
	0.18
	0.08
	0.09
	0.24
	0.07
	0.15
	0.07
	0.07

	PH
	6.5—8.5
	7.51
	7.59
	7.44
	7.46
	7.43
	7.38
	7.45
	7.37
	7.38
	7.46

	总硬度（mg/l）
	≤450
	29.0
	23.5
	23.5
	24.5
	23.0
	28.0
	25.0
	26.5
	27.0
	27.5

	溶解性总固体（mg/l）
	≤1000
	51.5
	47.0
	46.0
	46.5
	43.5
	47.0
	44.0
	45.5
	46.5
	46.5

	高锰酸盐指数

（以O2计）mg/L
	≤3
	0.75
	0.71
	0.83
	0.79
	0.71
	0.75
	0.79
	0.83
	0.79
	0.71

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	氰化物（mg/l）
	≤0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	游离性余氯（mg/l）
	≥0.05
	0.25
	0.28
	0.43
	0.58
	0.73
	0.23
	0.43
	0.63
	0.53
	0.46

	铬（六价）（mg/l）
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	铝（mg/l）
	≤0.2
	0.024
	0.027
	0.021
	0.012
	0.019
	0.021
	0.025
	0.023
	0.021
	0.018

	氨（以N计）
	≤0.5
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	砷（mg/l）
	≤0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	汞（mg/l）
	≤0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	铁（mg/l）
	≤0.3
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06


	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	锰（mg/l）
	≤0.1
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	铜（mg/l）
	≤1.0
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03

	锌（mg/l）
	≤1.0
	0.02
	0.04
	0.22
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	0.03
	0.04

	铅（mg/l）
	≤0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	镉（mg/l）
	≤0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	氟化物（mg/l）
	≤1.0
	0.0802
	0.0803
	0.0799
	0.0801
	0.0755
	0.0702
	0.0728
	0.0713
	0.0716
	0.0717

	氯化物（mg/l）
	≤250
	5.4305
	5.3510


	5.6786
	5.7168
	4.8552
	3.6546
	3.4597
	3.5881
	3.5279
	3.4427

	硫酸盐（mg/l）
	≤250
	3.1589
	3.1005
	3.1614
	3.1189
	3.0249
	2.8373
	2.8293
	2.9171
	2.8959
	2.8555

	硝酸盐

（以N计）（mg/l）
	≤10
	0.6290
	0.6385
	0.6111
	0.06215
	0.6512
	0.6358
	0.6807
	0.6620
	0.6678
	0.6679

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	三氯甲烷（mg/l）
	≤0.06
	0.0129
	0.0151
	0.0136
	0.0122
	0.0126
	0.0113
	0.0134
	0.0134
	0.0122
	0.0128

	菌落总数     cfu/ml
	≤100
	11
	12
	19
	12
	21
	15
	12
	13
	13
	19

	总大肠菌群  MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	大肠埃希氏菌 MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


